## 2019年3月21日 安全检测系统--晚上频繁误检 修复日志

### 问题描述

晚上由于光线的差异，安全检测系统在晚上频繁地错误检测，每小时达8次。

### 问题排查

增加时间判断语句，只有在早上5:00点-21:59，安全检测系统才会有效工作。

在第211行增加判断语句

“if (int(datetime.datetime.now().strftime('%H')) <= 21 and int(datetime.datetime.now().strftime('%H')) >= 5): ”

